|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Значение показателя**  **с ППМ/с ШМП** |
| 1 | Коэффициент подсоса веществ под лицевую часть | не более 0,05 %/0,0001 % |
| 2 | Начальное сопротивление воздушному потоку при расходе 30 дм3/мин | не более 330 Па/не более 304 Па (зависит от фильтра) |
| 3 | Масса противогаза в сборе (без сумки) | не более 1300 г/не более 1100 г (зависит от фильтра) |
| 4 | Площадь поля зрения | не менее 70 %/не менее 42 % |
| 5 | Температурный диапазон использования | от -40 до +50 °С |
| 6 | Гарантийный срок хранения | не менее 5 лет |
| **Время защитного действия по тест-веществу определется характеристиками фильтрующей коробки**  **Серии фильтров, используемых в составе Бриз-3301** | | |
| 7 | - противоаэрозольный Бриз-1001 | P1, P2, P3 |
| - противогазовый Бриз-2001 | A1, A2, B1, B2,  K1, K2,  A1B1E1, A1B1E1K1, A2B2E2K2, А2В2Е2 |
| - специальный Бриз-2003 | AX |
| - комбинированный Бриз-3001 | A1P1D, A2P3D, B1P1D, B2P3D,  K1P1D, K2P3D,  A1B1E1P1D, A2B2E2P3D, A1B1E1K1P1D, A2B2E2K2P3D,  A2B2E2K2HgP3D, A3B3E2K2AXHgP3D |
| - комб. специальный Бриз-3002 | А2В2Е2К2SX(CO)NOHgP3D, B1E1K2SX(CO)NOHgP3D |