|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класс фильтра** | **Марка фильтра** | **Время защитного действия по тест-веществу, мин** | | | | | |
| циклогексан (конц.3,5 мг/дм3) | хлор  (конц.3,0  мг/дм3) | сероводород (конц.1,4 мг/дм3) | циановодород (конц.1,1 мг/дм3) | диоксид серы (конц.2,7 мг/дм3) | аммиак  (конц.0,7  мг/дм3) |
| **1** | **A1** | 70 |  |  |  |  |  |
| **K1** |  |  |  |  |  | 50 |
| **A1B1E1** | 70 | 20 | 40 | 25 | 20 |  |
| **A1B1E1K1** | 70 | 20 | 40 | 25 | 20 | 50 |
|  | | циклогексан (конц. 17,5 мг/дм3) | хлор  (конц.15,0  мг/дм3) | сероводород (конц.7,1  мг/дм3) | циановодород (конц.5,5 мг/дм3) | диоксид серы (конц.13,3 мг/дм3) | аммиак  (конц.3,5  мг/дм3) |
| **2** | **A2** | 35 |  |  |  |  |  |
| **K2** |  |  |  |  |  | 40 |
| **A2B2E2** | 35 | 20 | 40 | 25 | 20 |  |
| **A2B2E2K2** | 35 | 20 | 40 | 25 | 20 | 40 |