|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Классфильтра** | **Маркафильтра** | **Время защитного действия по тест-веществу, мин** |
| циклогексан(конц.3,5 мг/дм3) | хлор (конц.3,0  мг/дм3) | сероводород(конц.1,4 мг/дм3) | циановодород(конц.1,1 мг/дм3) | диоксид серы(конц.2,7 мг/дм3) | аммиак (конц.0,7  мг/дм3) |
| **1** | **A1** | 70 |   |   |   |   |   |
| **K1** |   |   |   |   |   | 50 |
| **A1B1E1** | 70 | 20 | 40 | 25 | 20 |   |
| **A1B1E1K1** | 70 | 20 | 40 | 25 | 20 | 50 |
|  | циклогексан(конц. 17,5мг/дм3) | хлор (конц.15,0 мг/дм3) | сероводород(конц.7,1 мг/дм3) | циановодород(конц.5,5мг/дм3) | диоксид серы(конц.13,3 мг/дм3) | аммиак (конц.3,5 мг/дм3) |
| **2** | **A2** | 35 |   |   |   |   |   |
| **K2** |   |   |   |   |   | 40 |
| **A2B2E2** | 35 | 20 | 40 | 25 | 20 |   |
| **A2B2E2K2** | 35 | 20 | 40 | 25 | 20 | 40 |